**DB-HR13** [**燃气燃烧综合试验台**](https://www.aiav.com.cn/1/4587.html)



1、外形尺寸：1200×500×1400

2、主要用途：

使用本生灯法测定燃气法向火焰传播速度；使用静态法演示静止混合可燃气体火焰传播的过程。

3、主要配置：移动式不锈钢实验台、石英玻璃管；燃气-空气混合器；气泵、燃气流量计、空气流量计、压力计、智能温度显示仪、本生灯、液化石油气瓶。

4、膜盒压力表：0－10KPa

5、膜盒压力表：0－25KPa

6、气泵：250W

7、空气流量计：40－400mL/min

8、燃气流量计：60-600L/h

9、智能温度显示仪：精度：±0.5%F·S±1.0个字、测温范围：-30～1300℃