**DBDAZ-01内线安装工实训装置(中级)**

一、概 述：

本实训考核设备根据劳动和社会保障部职业/工种资格（标准）《内线安装工》实训考核要求设计，能够完成多种技能训练。主要完成照明设备及线路、电动机、低压配电装置、接户进户和量电装置、常用机械电气部分的安装，以及室内用电设备的故障分析处理，电动机轴芯的检查和动力机械电气部分的故障分析。既适用于职业院校相关专业人员的岗位技能培训，也能作为各级部门技能培训和职业技能鉴定中心相关工种鉴定考核。  
二、特 点  
1. 真实性强：装置元件布置、开关操作都参考了工程实际，为各专业岗位创造真实的实训环境  
2. 模块化设计：各个实训内容按模块进行设计。  
三、技术性能  
1. 输入电源：AC 380V±10% 50Hz  
2. 工作环境：温度-10℃～+50℃相对湿度＜85%（25℃）海拔＜4000m  
3. 装置容量：＜1.5kVA  
4. 外形尺寸：1800mm×1700mm×500mm  
四、实训项目  
1.照明配电盘内电器安装  
2.动力配电板制作  
3.低压配电屏一次设备安装  
4.室内硬母线大街制作  
5.磁力起动器安装  
6.单回路动力箱安装  
7.交流接触器可逆控制操作箱安装  
8.便携式配电箱制作安装